11. Mai 2016

Halterung für Monitore und Touchpanels

**Belastbar, flexibel, robust**

**RK Rose+Krieger bietet jetzt eine zweite Variante seines ergonomischen RK Monitorhalters an. Die Version mit Kugelgelenk bietet noch mehr Freiheitsgrade für die Ausrichtung industrieller Monitore und Touchpanels bis 10 kg. Die neue Halterung wurde anlässlich der diesjährigen Hannover Messe vorgestellt.**

Der RK-Monitorhalter ist eine belastbare und flexibel montierbare Lösung für die Befestigung und ergonomische Verstellung von Monitoren und Touchpanels im industriellen Einsatz. In der vibrationssicher arretierbaren Version mit Neigungsverstellung in 15°-Rastschritten eignet sie sich für Bildschirme, Bediengehäuse und Touchpanels bis zu 25 kg (statisch) und bietet viele Einstellmöglichkeiten: so lässt sich der Bildschirm drehen, neigen, schwenken und – bei Anbringung an einem Rund- oder Vierkantrohrsystem – in der Höhe verstellen. In der neuen Variante mit Kugelgelenk bietet der RK Monitorhalter noch mehr Freiheitsgerade für die Ausrichtung industrieller Monitore. Das Gelenk ermöglicht einen Schwenkbereich von 60° bei einer Belastung von max. 10 kg (statisch). Dank einer speziellen Beschichtung der Kugel und eines als Gebrauchsmuster angemeldeten Klemmmechanismus entsteht beim Anziehen des Klemmhebels eine prozesssichere Haftreibung.

**Monitorhalter mit verschiedenen Anschlussoptionen und Anbringungsmöglichkeiten**

Die RK Monitorhalterung sorgt mit verschiedenen Anschlussmaßen für Endgeräte und unterschiedliche Montagemöglichkeiten für größtmögliche Flexibilität: Der Anwender kann geräteseitig zwischen einer kreuzförmigen Anschlussplatte nach VESA Standard 75/100 – also mit einem 75 x 75 mm oder 100 x 100 mm großen Befestigungslochmuster – sowie einer runden Universalanschraubfläche aus Aluminium wählen. Die Monitorhalterung ist kompatibel mit der RK Verbindungstechnik und mit dem BLOCAN® Alu-Profilsystem, kann aber auch an jedes andere Rohr, Profil oder eine beliebige Wand montiert werden. Die erforderlichen Montageelemente wie Schrauben und Nutensteine zur Befestigung am RK Profilsystem sind im Lieferumfang enthalten.

**Die Vorteile der RK Monitorhalterung auf einen Blick**

* Monitoranschluss wahlweise anwenderspezifisch oder über VESA-Normmaße 75/100
* prozesssichere, dauerhafte Belastung mit bis zu 25 kg (Kugelgelenk max. 10 kg)
* hohe Arbeitsergonomie durch Höhenanpassung
* optimale Sichtfeldeinstellung durch seitliche Drehbarkeit
* vibrationssichere Arretierung in 15°-Rastschritten
* Schwenkoption für Monitorbetrieb im Hoch- oder Querformat
* Anbindung an Aluminiumprofile und damit an das Maschinengestell mittels Nutensteinen möglich
* Universelle Befestigungslöcher erlauben die einfache Wandmontage

(2.631 Zeichen inkl. Leerzeichen)

**RK Rose+Krieger GmbH**

Gegründet 1972 ist die RK Rose+Krieger GmbH heute als Tochtergesellschaft der weltweit operierenden Phoenix Mecano AG ein Komplettanbieter mit einer Produktauswahl an Lineartechnik, Profil-Montagetechnik, Verbindungs- und Modultechnik, die am Markt einzigartig ist. Im Angebot sind Katalogprodukte ebenso wie Maßanfertigungen, Systemlösungen und Sonderentwicklungen. RK Rose+Krieger beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter weltweit, rund 210 davon am Stammsitz in Minden. Erfahren Sie mehr unter www.rk-rose-krieger.com.

**Bildunterschriften:**

**RK\_Monitorhalterungen\_verschiedene\_Kugellager.jpg:** Die RK-Monitorhalterung bietet ein Maximum an Flexibilität: Der Anwender kann zwischen Kugelgelenk für viele Freiheitsgrade (o.), Drehflansch (m.) und einer optionalen VESA-Anschlussplatte (u.) jeweils mit Rohr-, Profil oder Wandverbinder wählen

**RK\_Monitorhalterung\_am\_BLOCAN-Alu-Profilsystem.jpg:** Die RK Monitorhalterung ist kompatibel mit dem BLOCAN®-Alu-Profilsystem von RK Rose+Krieger, kann aber auch an jedes andere Profil montiert werden

**Metatag:**

**RK Monitorhalterung – flexibel und robust**

Neue Halterung für Monitore und Touchpanels für den industriellen Einsatz: bis zu 25 kg belastbar, flexibel montierbar und ergonomisch justierbar.

**Deeplink:**

<http://www.bildschirmhalter.com/rk/monitorhalterung/>

**Keywords:**

RK Rose+Krieger, Monitorhalterung, VESA Wandhalterung, VESA Halterung, Monitor Wandhalterung, Monitorhalter, VESA Halter, Bildschirmhalter, Halter für Handbediengehäuse

**Download-Area:** <http://www.koehler-partner.de/project/rk-rosekrieger-presseservice/>

Pressestelle:

KÖHLER + PARTNER GmbH

Brauerstraße 42 • 21244 Buchholz i.d.N.

Telefon +49 (0) 4181 92892-0 • Fax +49 (0) 4181 92892-55

info@koehler-partner.de • www.koehler-partner.de